<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="81.26" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.26" y1="0" x2="81.26" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.26" y1="50.47" x2="0" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.47" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="HyTech 2016">
<packages>
<package name="TO-220-SINK">
</package>
<package name="AXIAL-0.3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rocketfarm">
<packages>
<package name="PDIP-32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ARDUINO_NANO" library="rocketfarm" package="PDIP-32" value="ARDUINONANO"/>
<element name="LED_STRIP_OUT" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="MOSFET_BLUE" library="HyTech 2016" package="TO-220-SINK" value="MOSFET_N-CHANNEL"/>
<element name="MOSFET_GREEN" library="HyTech 2016" package="TO-220-SINK" value="MOSFET_N-CHANNEL"/>
<element name="POWER_CONNECTOR" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="R1" library="HyTech 2016" package="AXIAL-0.3" value=""/>
<element name="R2" library="HyTech 2016" package="AXIAL-0.3" value=""/>
<element name="R3" library="HyTech 2016" package="AXIAL-0.3" value=""/>
<element name="MOSFET_RED" library="HyTech 2016" package="TO-220-SINK" value="MOSFET_N-CHANNEL"/>
<element name="5VSUPPLY" library="HyTech 2016" package="TO-220-SINK" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="CONTROL_RED">
<contactref element="ARDUINO_NANO" pad="D3"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="MOSFET_RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CONTROL_BLUE">
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="MOSFET_BLUE" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO_NANO" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ARDUINO_NANO" pad="GND1"/>
<contactref element="POWER_CONNECTOR" pad="3"/>
<contactref element="POWER_CONNECTOR" pad="2"/>
<contactref element="POWER_CONNECTOR" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="MOSFET_RED" pad="3"/>
<contactref element="MOSFET_GREEN" pad="3"/>
<contactref element="MOSFET_BLUE" pad="3"/>
<contactref element="ARDUINO_NANO" pad="GND"/>
<contactref element="5VSUPPLY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLUE-">
<contactref element="LED_STRIP_OUT" pad="1"/>
<contactref element="MOSFET_BLUE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GREEN-">
<contactref element="LED_STRIP_OUT" pad="2"/>
<contactref element="MOSFET_GREEN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="MOSFET_GREEN" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO_NANO" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="RED-">
<contactref element="LED_STRIP_OUT" pad="3"/>
<contactref element="MOSFET_RED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="12V+">
<contactref element="LED_STRIP_OUT" pad="4"/>
<contactref element="POWER_CONNECTOR" pad="4"/>
<contactref element="5VSUPPLY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ARDUINO_NANO" pad="+5V"/>
<contactref element="5VSUPPLY" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
